|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес**: | **Булатовский****вестник**№18от 07.10.2022г. | **Учредитель** |
| ул. Центральная, 12село БулатовоКуйбышевского района Новосибирской области | Администрация Булатовского сельсоветаКуйбышевского районаНовосибирской области |

 Храните сено правильно

Когда наступает пора заготовки кормов для скота, жители сельских поселений работают практически без перерыва на отдых, т.к. на большинстве территорий РФ, в том числе и в Новосибирской области благоприятные погодные условия длятся непродолжительное время. И бывает очень обидно, когда результаты этого тяжелого труда в считанные минуты уничтожаются огнём. Каждый год, в период осенних сельскохозяйственных работ огнеборцам приходится ликвидировать пожары в местах хранения сена. Так в Куйбышевском районе Новосибирской области 22.09.2022г произошло сразу два ландшафтных пожара, в результате которых огнем было уничтожено 70 рулонов и два стога заготовленного сена. Чтобы заготовленные корма и сельхозкультуры не были уничтожены огнем, рекомендуем жителям Куйбышевского и Северного районов соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем, брошенная спичка или окурок легко, за считанные минуты, может результаты многодневного труда сельхозпроизводителей. При небольшом порыве ветра, а зачастую и без его помощи, огонь может уничтожить заготовленные корма, посевы сельскохозяйственных культур, а также перебросится на хозяйственные и жилые постройки.

Жители сел и частного сектора в городе должны помнить правила пожарной безопасности при заготовке и хранении кормов и сельскохозяйственных культур. Раздел 10 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479, непосредственно посвящен соблюдению правил на объектах сельскохозяйственного производства. А именно:

п. 181. Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.
п. 182. Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенные зерновые с прокосов немедленно убираются. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.
п. 183. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от зерновых массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.
п. 184. При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.
п. 185. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно [приложению N 4](https://docs.cntd.ru/document/565837297#A9E0NJ).

п. 186. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

п. 187. Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от зерновых массивов - не менее 100 метров.
п. 188. В период уборки зерновых культур и заготовкикормовзапрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;
в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;
г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения;
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;
е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

п. 190. Скирды (стога), навесы и штабеля грубыхкормовразмещаются (за исключением размещения на приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, в том числе временных кабелей;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;
в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.
п. 191. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.
Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

Вырастить богатый урожай очень важно, но еще не менее важная задача — сохранить его! Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сохранить результаты многодневного труда и избежать трагедии.

При обнаружении пожара, необходимо немедленно сообщить об этом в пожарно-спасательную службу по телефону «01» или «112» (с мобильного), и принять меры по предотвращению распространения огня.

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР по Новосибирской области ГУ МЧС России по Новосибирской области**

Редакционный Совет:

Председатель Редакционного Совета: Чегодаева Н.И. - Глава Булатовского сельсовета

Члены Редакционного совета:

Томилова Наталья Ивановна – председатель Совета депутатов

Карпова Татьяна Николаевна – депутат Булатовского совета депутатов